**MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO**

**Canil Municipal de Tupaciguara**

Proprietária: Prefeitura Municipal de Tupaciguara

Endereço: Rua Padre Simão Janet – Quadra 296 / Lote 15-A

Bairro Bom Sucesso - Tupaciguara / MG

**APRESENTAÇÃO**

 O presente memorial descritivo tem por finalidade determinar os detalhes de acabamento, tipo e a qualidade dos materiais a serem utilizados na construção do Canil Municipal, em Tupaciguara – MG, onde serão atendidos e examinados animais em situação de rua, receberão cuidados veterinários, serão castrados e colocados para adoção responsável. Caso não sejam adotados em um período de 30 dias e estejam saudáveis, serão retornados para o local onde foram resgatados, sem possibilidade de procriarem nas ruas.

A construção será implantada das seguintes formas:

**CENTRO CIRÚRGICO (CASTRAÇÃO)**

 Será construído um bloco de salas, sendo: Espera e Circulação, Canil Quarentena, Centro Cirúrgico (Castração), Consultório, Banheiro para P.c.D (pessoa com deficiência)., Depósito de Ração. Sua fundação será executada de acordo com o projeto específico. A estrutura será de concreto armado, vedada com alvenaria de tijolos cerâmicos furados. As alvenarias externas serão revestidas com chapisco, reboco e receberão a aplicação de textura tipo grafiatto na cor verde, oficial do município. As alvenarias internas serão revestidas com chapisco, reboco e receberão pintura com tinta acrílica branco neve. As paredes do centro cirúrgico (castração) e do banheiro, serão revestidos com cerâmica 20x20cm. O piso será executado em porcelanato 60x60cm. O teto será de laje e receberá pintura com tinta acrílica branco gelo. A cobertura será com telhas de fibrocimento apoiadas em estruturas de madeira, vedada por platibanda de alvenaria. Prevê-se a colocação de rufos e calhas de acordo com as especificações do projeto arquitetônico. Serão inseridas três (3) janelas basculantes em aço com vidro liso incolor, uma (1) janela de correr de aço e vidro liso incolor, uma (1) porta de correr de aço e vidro liso incolor, seis (6) portas de abrir em madeira, uma (1) porta de abrir em alumínio lambri, uma (1) porta de correr de alumínio em duas folhas.

**CANIL 01**

 Será construído um canil com oito (8) baias comuns e duas (2) baias para berçário, cada baia com seu respectivo solário. A estrutura será de concreto armado, vedada com alvenaria de tijolos cerâmicos furados e cobogó de concreto tipo veneziana 10x20x40cm. As alvenarias externas e internas serão revestidas com chapisco, reboco e receberão a aplicação de textura tipo grafiatto na cor verde, oficial

do município. O piso será executado em bloco intertravado de dezesseis (16) faces. A cobertura será com telhas cerâmicas de encaixe, tipo portuguesa, apoiadas em estruturas de madeira. Serão inseridas dez (10) gradis metálicos, dez (10) portas de abrir em alumínio lambri, dez (10) portões de grade.

**CANIL 02**

 Será construído um canil com oito (8) baias comuns e duas (2) baias para berçário, cada baia com seu respectivo solário. A estrutura será de concreto armado, vedada com alvenaria de tijolos cerâmicos furados e cobogó de concreto tipo veneziana 10x20x40cm. As alvenarias externas e internas serão revestidas com chapisco, reboco e receberão a aplicação de textura tipo grafiatto na cor verde, oficial do município. O piso será executado em bloco intertravado de dezesseis (16) faces. A cobertura será com telhas cerâmicas de encaixe, tipo portuguesa, apoiadas em estruturas de madeira. Serão inseridas dez (10) gradis metálicos, dez (10) portas de abrir em alumínio lambri, dez (10) portões de grade.

**ALAMBRADO**

Será instalado um alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta em concreto).

**CIRCULAÇÃO ENTRE OS BLOCOS**

O piso para circulação entre os blocos será executado em bloco intertravado de dezesseis (16) faces. O restante do espaço será coberto com grama esmeralda.

Tupaciguara, 03 de julho de 2020.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Arquiteta – Rayane Gomes Resende

CAU: A 114080-9