Tupaciguara, 15 de Setembro de 2021.

Secretaria Municipal de Obras

Á Sr. Alexandre Borim

Memorial Descritivo de Revitalização do conjunto Paisagístico Raul Carneiro.

Encaminho para apreciação o memorial Descritivo sobre as obras de Revitalização e manutenção do conjunto paisagístico Raul Carneiro, denominado Praça Raul Carneiro, Centro.

Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente, reiterando votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gabriel Lourenço Borges Neto

Secretário Municipal de Obras

**Memorial Descritivo de Revitalização do conjunto Paisagístico Raul Carneiro.**

**Local: Praça Raul Carneiro**

**Proprietário: Prefeitura Municipal de Tupaciguara MG.**

1. **CONSIDERAÇÕES GERAIS**

O presente memorial tem por objetivo especificar serviços e materiais de construção a serem utilizados na obra de reforma em edificação da Praça Raul Carneiro no Município de Tupaciguara-MG, conforme situação descrita no Projeto Arquitetônico.

Os serviços serão executados em obediência ao projeto arquitetônico em seus menores detalhes

1. **Banheiro Público Feminino.**

Será realizada manutenções hidráulicas em bacias sanitárias e cubas, bem como itens necessários que demandem reparos para seu pleno funcionamento.

A parte elétrica e de iluminação será reestruturada para funcionamento pleno.

Receberá pintura cor branco gelo nas paredes e teto na parte interna.

A porta externa recebera pintura na cor branca.

O Piso irá permanecer o mesmo, por apresentar boas condições.

1. **Banheiro Público Masculino**.

Será realizada manutenções hidráulicas em bacias sanitárias e cubas, bem como itens necessários que demandem reparos para seu pleno funcionamento.

A parte elétrica e de iluminação será reestruturada para funcionamento pleno.

Receberá pintura cor branco gelo nas paredes e teto na parte interna.

A porta externa recebera pintura na cor branca.

O Piso irá permanecer o mesmo, por apresentar boas condições.

1. **Depósito Térreo.**

A parte elétrica e de iluminação será reestruturada para funcionamento pleno.

Receberá pintura cor branco gelo nas paredes e teto na parte interna.

Será instalado piso cerâmico de tom clara com características antiderrapantes e também instalação de porta de madeira.

1. **Sala de Atendimento Pavimento Superior 1.**

Será instalado piso cerâmico de tom claro com características antiderrapante.

A parte elétrica e de iluminação será reestruturada para funcionamento pleno.

Receberá pintura cor branco gelo nas paredes e teto na parte interna.

Será instalada uma porta externa e uma porta interna.

A janela recebera pintura reparos.

1. **Banheiro privativo sala de atendimento 1.**

Será instalada bacia sanitária e cuba com bancada.

Recebera piso cerâmico de tom claro com característica antiderrapante.

Receberá pintura cor branco gelo na paredes e no teto na parte interna.

A parte elétrica e iluminação será reestruturada para funcionamento pleno.

1. **Sala de Atendimento Pavimento Superior 2**.

Será instalado piso cerâmico de tom claro com características antiderrapante.

A parte elétrica e de iluminação será reestruturada para funcionamento pleno.

Receberá pintura cor branco gelo nas paredes e teto na parte interna.

Será instalada uma porta externa e uma porta interna.

A janela recebera pintura reparos.

1. **Banheiro privativo sala de atendimento 2**.

Será instalada bacia sanitária e cuba com bancada.

Recebera piso cerâmico de tom claro com característica antiderrapante.

Receberá pintura cor branco gelo na paredes e no teto na parte interna.

A parte elétrica e iluminação será reestruturada para funcionamento pleno.

1. **Área de corredor e Palco.**

Recebera piso cerâmico de tom claro com características antiderrapante.

Recebera pintura cor branco gelo nas paredes.

A parte elétrica e iluminação será reestruturada para funcionamento pleno.

O guarda corpo da área do palco será pintado na cor branco.

1. **Jardim externo**

Será feito o plantio de grama no jardim externo parte inferior ao coreto, respeitando a espécie já existente com intuito de completar as falhas no gramado, bem como implantar espécies de forrações com finalidades paisagística.

1. **Fachada**

A fachada será pintada na cor branco, com detalhes verde, (cor característica da bandeira Municipal) e reparos nas esquadrias externas.

A platibanda e teto do pavimento superior serão pintados na cor verde assim como a parede divisória do corredor de área comum do pavimento.

**Considerações Finais**

A reforma se faz necessária, por se tratar de um bem importante na historia do município assim como oferecer melhorias nas condições prediais onde se encontra o Coreto da praça, tendo em vista que serão feitas melhorias no interior do prédio e parte externa para melhorias e conservação do bem, sem alterações em sua estrutura.

